Title=Русский
------------------------------------------

1001=Выбор
1002=Марка
1003=Модель
1004=Система
1005=Тип ЭБУ
1006=Соединение
1006T=Подключение к выбранным модулем.\rМожно нажать CTRL-F10 для подключения в 'демо' режиме.
1007=Auto/Cn
1008=Настройки
1008T=Изменение настроек программы
1009=Внимание, доступна новая версия программы на
1010=Сканн
1010T=Проверьте свой автомобиль для доступных модулей
1011=Отправить Доклад
1011T=Send a diagnostic report to MULTIECUSCAN server.\rThe report contains information about your last connection.
1012=Model
1013=Version
1016=Simulate
1017=Scan DTC
1017T=Scan your vehicle for available modules and check each module for errors

1041=СОЕДИНИТЕ АДАПТЕР 1 (ПИН {0})
1042=СОЕДИНИТЕ АДАПТЕР 2 (ПИН {0})
1043=СОЕДИНИТЕ АДАПТЕР 3
1044=СОЕДИНИТЕ 3-ПИНОВОЙ АДАПТЕР
1045=If your vehicle has a 3-pin connector then connect a 3-pin adapter only!
1050=Соединение...
1051=Соединение с ЭБУ
1052=Ожидайте пожалуйста
1053=Включите зажигание. Нажмите ESC для выхода
1054=Ошибка ISO кода
1055=Нажмите "Y" для продолжения или "N" - для отмены
1056=Ошибка связи
1057=Проверьте кабель и настройки COM-порта!
1058=Ошибка соединения
1059=Нажмите Y для продолжения
1060=Слишком большая задержка!!!
1061=Вам необходим  ELM 327/OBDKey адаптор для подключения этого модуля!
1062=Вам необходим VagCom/OBDKey адаптор для подключения этого модуля!
1070=Внимание
1071=Время работы бесплатной версия ограничено 20 минутами. Программа будет закрыта через 1 минуту!
1072=Время работы бесплатной версия ограничена 20 минутами. Программа будет закрыта!
1073=Вы можете выбирать до 4 параметров в бесплатной версии!
1074=Please UNPLUG OBDKey from OBD connector.
1075=Then PLUG OBDKey back and press Y in 10 seconds.
1076=ОТПРАВИТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД
1077=Диагностический доклад вашей последней сессии будет отправлен MULTIECUSCAN сервера.
1078=Доклад является анонимным и не содержит никаких личных данных! Продолжить? Нажмите Y или N
1079=ОТПРАВИТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД
1080=ОТПРАВКА НЕ УАДОЛОСЬ
1081=Слишком много новых модулей обнаружено!
1082=Слишком много удалены модули обнаружен!
1083=Этот автомобиль правильно настроен. PROXI не требуется!
1084=Чтение CAN данных конфигурации ...
1085=Ненадежные связи обнаружен!
1086=CURRENTLY CONFIGURED CAN MODULES:
1087=CURRENTLY AVAILABLE CAN MODULES:
1088=NEW CAN MODULES:
1089=REMOVED CAN MODULES:
1090=CAN MODULES THAT REQUIRE EOL PROGRAMMING:
1091=Запись в модуль:
1092=УСПЕШНО
1093=НЕУСПЕШНО
1094=Написание CAN данных конфигурации ...
1095=Подходящий интерфейс не найден!
1096=Testing for interface on {0} ...
1097=VagCom/KKL interface found at port {0}
1098={0} interface found at port {1}, speed {2}bps
1099=Scanning ...
1200=WARNING: This interface is not compatible with ELM 327 1.3! Will not connect to any CAN module.
1201=This interface is compatible with ELM 327 1.3! Should connect properly with all CAN modules.
1202=This interface is compatible with ELM 327 1.4! Should connect properly with all CAN modules.
1203=THE ODOMETER VALUE CAN ONLY BE INCREASED!

1101=Двигатель
1102=ABS
1103=Airbag
1104=Усилитель руля
1105=Коробка передач
1106=Приборная панель
1107=Кузов
1108=Сервис
1109=Фары
1110=Климат-контроль
1111=Другое
1121=[Recent]

------------------------------------------

2001=Информация
2002=Отключить
2002T=Отключение от автомобиля.\rВы также можете нажать F11, чтобы отсоединить
2003=ВНИМАНИЕ: Ошибка ISO кода для выбранной системы автомобиля!


------------------------------------------

3001=Ошибки
3002=Стереть Ошибки
3002T=Erase error codes in ECU.\rNOTE: Some errors may not erase if the problem is not fixed.\rYou can also press F10 to clear the errors3003=Нет ошибок
3003=No fault codes
3004=Нет ошибок, обнаруженных в ЭБУ
3047=ERROR DETAILS:
3048=Reading error codes...
3049=READING ERROR CODES:
3050=СТЕРЕТЬ ЗАПИСАННЫЕ В ПАМЯТЬ ОШИБКИ
3051=Подсветить
3052=Отсутствует
3053=Записано
3054=Прерывистая	
3055=Фатальная
3056=Неверный сигнал
3057=Нет сигнала
3058=Низкий уровень сигнала
3059=Высокий уровень сигнала
3060=Ошибка подушек безопасности. Автомобиль был в аварии
3061=Прерывистый
3062=Присутствует
3065=Причина этой ошибки - ЭБУ получает неверный сигнал от датчика.
3066=Причина этой ошибки - ЭБУ не получачет сигнал от датчика.
3067=Причина этой ошибки - ЭБУ получает очень низкий сигнал от датчика.
3068=Причина этой ошибки - ЭБУ получает очень высокий сигнал от датчика.
3070=Причина этой ошибки:
3071=Текущий статус ошибки
3072=Число ошибок :
3073=Сообщение об этой ошибке не отображается на приборной доске.
3074=Сообщение об этой ошибке отображается на приборной доске.
3075=Сейчас ошибка не обнаруживается. Сотрите ошибки и наблюдайте появление той же самой ошибки.
3076=Сейчас ошибка не обнаруживается, но она сохранена в памяти ЭБУ. Сотрите ошибки и наблюдайте появление той же самой ошибки.
3077=Ошибка не постоянна. Сотрите ошибки и наблюдайте появление той же самой ошибки.
3078=В текущий момент ошибка обнаруживается. Устраните неисправность, вызывающую эту ошибку.
3080=Общий
3081=Обрыв цепи
3082=Короткое замыкание на землю (-)
3083=Короткое замыкание на питание (+)
3084=Обрыв цепи / Короткое замыкание на землю (-)
3085=Обрыв цепи / Короткое замыкание на питание (+)
3086=Значение сигнала слишком низкое
3087=Значение сигнала слишком высокое
3088=Значение постоянно
3089=Вероятность
3090=Короткое замыкание
3091=Обнаружены помехи / Ошибка сигнала
3092=Обрыв цепи / Нет сигнала / Сработала подушка безопасности
3093=Неизвестный / Сработал датчик
3094=Неизвестный / Сработала подушка безопасности пассажира
3095=Неизвестный / Внутренняя ошибка
3096=Неизвестный / Сработала подушка безопасности водителя
3097=Неизвестный / Короткое замыкание
3098=Неизвестный / Нет питания
3099=Неизвестный

------------------------------------------

4001=Параметры
4002
4002T=Нажмите на эту кнопку или S\rчтобы переместить выбранные параметры на вершине
4003
4003T=Нажмите на эту кнопку или L\rдля сортировки параметров в алфавитном порядке по названию
4004
4004T=Нажмите на эту кнопку или U\rдля сортировки в алфавитном порядке по единицах
4005=Автоматически параметры сверху
4005T=Turn ON or OFF automatic moving of selected parameters on top
4006=Загрузить
4007=Сохранить
4008=Создать шаблон
4009=Шаблон
4009T=Manage templates
4010=Следить DTCs
4010T=Turn ON or OFF error code monitoring.\rThis function will continuously check the ECU for errors\rand show a message when new errors appear.\rWhen this function is ON the error codes will be recorded\rinto the CSV files as well.
4011=The following DTCs are present:
4012
4012T=Click this button or press A\rto select all parameters
4013
4013T=Click this button or press N\rto unselect all parameters
4050=READING PARAMETERS:
4101=Время

%=%
°C=°C
bar=Бар
deg.=гр.
deg./sec.=гр./сек.
G=G
gr/s=gr/s
Kg/h=Кг/ч
km=км
km/h=км/ч
m/s=м/с
m/sec²=m/sec²
mA=mA
A=A
mBar=mБар
mg/i=mg/i
Min=Мин
mm=мм
mm³/i=mm³/i
ms=мс
mV=мВ
Nm=Nm
rpm=оборотов/мин
sec=сек
steps=шагов
V=В
days=дни
l/h=л/ч

------------------------------------------

5001=График
5002=Минимум
5003=Максимум
5004=Файл
5004T=CSV files loaded in memory
5005=Запустить
5005T=Start/stop recording CSV file
5006=Остановить
5007=Экспорт
5007T=Save the selected CSV file.\rNOTE: All CSV files are automatically saved in your 'CSV Folder'
5008=Импорт
5008T=Load a previously saved CSV file
5020=Число графиков
5020T=Number of graphs to be displayed on the screen.\rYou can select the parameters to be includes in each of the graphs\rby the checkboxes in the left pane.
5021=Кол-во значений
5021T=Sampling rate of the parameter values
5022=Масштаб
5022T=Horizontal scalling factor 
5030=Метки
5041=Время (Δt)
5041T=Выберите параметр для оси X.

------------------------------------------

6001=Тесты
6002=Выполнить
6002T=Execute selected function
6050=ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ВСЕ ПРИМЕЧАНИЯ!
6051=ВЫПОЛНЕНО
6052=ОШИБКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
6053=Неправильные параметры для запуска этого теста!
6054=Тест НЕ поддерживается!
6055=Cтатус:
6056=Cтатус: неизвестен
6057=TURN THE KEY TO OFF
6058=ПОДТВЕРДИТE ПОЖАЛУЙСТА
6059=Press ESC to abort
6060=Aborted by user

6061=SECURITY CODE
6062=Invalid security code!
6063=WARNING: The Body Computer blocks for 30 min after 3 attempts!
6064=The Body Computer is blocked
6065=You must wait 30 minutes with key ON to unblock
6066=Security access failed
6067=Undefined error
6068=PREPARE REMOTE CONTROL {0}
6069=Press Y and you will have 15 seconds to press RC button
6070=Press N if you do not have any more remote controls
6071=DETECTING REMOTE CONTROL {0}
6072=Press any RC button for more than 3 seconds
6073=STORING REMOTE CONTROLS

6081=Aborting...
6082=ABORTED

6101=EXECUTING ACTUATOR...

6200=Включение реле системы кондиционирования
6201=ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ЗУМЕР
6202=ЗАДЕЙСТВОВАТЬ КАТУШКУ
6203=ЗАДЕЙСТВОВАТЬ КЛАПАН EGR
6204=ЗАДЕЙСТВОВАТЬ КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИИ УГОЛЬНОГО АДСОРБЕРА
6205=ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ХОЛОСТОЙ ХОД
6206=ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ИНЖЕКТОР
6207=ВКЛЮЧИТЬ РЕЛЕ НА ТОПЛИВНОЙ ПОМПЕ
6208=ВКЛЮЧИТЬ ПОМПУ
6209=ВКЛЮЧИТЬ РЕЛЕ
6210=ЗАДЕЙСТВОВАТЬ КЛАПАН
6211=ПРОВЕРЬТЕ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ОШИБОК
6212=Активация клапана EGR
6213=АКТИВАЦИЯ быстрого холостого зода
6214=ВКЛЮЧИТЬ ИНДИКАТОР ПОДОГРЕВА
6215=ВКЛЮЧИТЬ РЕЛЕ ПОДОГРЕВА
6216=Включить реле на нагревателе
6217=В ПРОЦЕССЕ
6218=Включить вентилятор на высокой скорости
6219=Включить вентилятор на низкой скорости
6220=Привод подачи топлива
6221=ПРОВЕРИТЬ, ЧТО ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ
6222=Лампа аварийной сигнализации активирована
6223=Подсветка аварийной сигнализации активирована
6224=Тест света аварийной сигнализации
6225=WRITING PROXI DATA

6501=Unknown error
6502=Timeout error
6503=Generic error
6504=Unsupported function error
6505=Busy error
6506=Incorrect conditions error
6507=Request out of range error
6508=Data out of range error
6509=Configuration not supported by system error

------------------------------------------

7001=Настройки
7002=Выполнить
7002T=Execute selected function
7101=EXECUTING ADJUSTMENT...
7102=Old value
7103=New value

------------------------------------------

8001=ОТЧЕТ

8101=Тип адаптера
8101T=Type of interface
8102=COM-порт
8102T=The serial port where your interface is connected.\rPLEASE NOTE: The USB interfaces do have serial port numbers as well!
8103=Скорость
8103T=Serial port speed.\rMost ELM interfaces use 38400, but some use 9600.\rThe OBDKey interface uses 9600.
8104=Язык интерфейса
8105=Язык данных
8106=CSV Разделитель
8106T=Separator character for the generated CSV files.\rIt is usually comma, but some countries use comma as decimal separator.
8107=Папка для CSV
8107T=A folder where to automatically save\rthe generated CSV files.\rThe folder must exist!\rExample:\rC:\MULTIECUSCAN_CSV
8108=Папка для отчетов
8108T=A folder where to automatically save\rthe generated LOG files.\rThe folder must exist!\rExample:\rC:\MULTIECUSCAN_LOGS
8109=Включить звук
8110=IP Address
8110T=The IP Address and port of the WiFi interface.\rFor example: 192.168.0.10:35000 
8111=Цвет параметров
8112=Цвет фона 
8113=Цвет сетки
8114=Шрифт оси Y
8115=Шрифт оси X
8116=Параметры шрифта
8117=Толщина линии
8118=Изменить 
8119=UI Font (Grids)
8120=UI Font (Buttons)
8121=Show available ports only
8121T=Automatically detect which COM ports\rare available on this computer\rand list only those ports.
8122=KWP2000 Timings
8122T=Connection optimizations for KWP2000 protocol used when connecting to most of the engines using VagCom/KKL interface.\rYou can select 'DEFAULT' for no optimizations.\r'FAST' and 'OPTIMAL' will give the best parameter reading rate, but may not work for all vehicles.\r'SLOW' should give more stable connection on slow computers.
8123=Interface 1
8124=Interface 2
8125=Interface 3
8126=Interface 4
8127=Scan For Interfaces
8127T=This function will scan for interfaces connected to your computer.\rThe interfaces must be connected to a car as well.
8128=User Interface
8129=Export && Logging
8130=Show "Please connect Adapter..." message before connecting
8131=Convert kilometers to miles
8132=Redraw frequency
8132T=This controls the repaint frequency of parameters and graph data.\rSelect 'Fast' for for smoother real-time graph.\rSelect 'Slow' if you have disconnection problems when viewing parameters or recording a graph.
8133=High latency mode
8133T=Use this option ONLY for computers with high latency problems.\rIt is recommended to use this option when the VagCom/KKL interface test reports >10ms latency.
8134=Clear [Recent] vehicles list
8134T=Click this button to clear the [Recent] vehicles list.

8180=UI Font Size
8181=PAIRING BLUETOOTH DEVICE
8182=SEARCHING FOR BLUETOOTH DEVICES
8183=Bluetooth devices
8184=Device passkey
8185=Not found

8191=Настройки
8192=Общий
8193=График
8194=Interfaces
8197=Test
8197T=Testing connection with ELM/OBDKey interface.\rThe interface should be connected both to the computer and to the vehicle.\rAll responses should be OK.\rIf you get TIMEOUT error then you have probably set incorrect port speed.
8198=Отмена
8199=OK

8301=Detecting CANtieCAR interface ...
8302=Please make sure that the CANtieCAR interface is connected to the USB port and the driver is properly installed!
