Title=Italiano
------------------------------------------

1001=Seleziona
1002=Costruttore
1003=Modello/Versione
1004=Sistema
1005=Modello ECU
1006=Connetti
1006T=Connetti al modulo scelto.\rPremi CTRL-F10 per connettersi in 'Modo Simulazione'.
1007=Auto/Cn
1008=Impostazioni
1008T=Modifica impostazioni del programma
1009=C'è una nuova versione del programma
1010=Ricerca ECU
1010T=Scansione veicolo per moduli disponibili
1011=Invia Rapporto
1011T=Invio rapporto diagnostico al server MULTIECUSCAN.\rContiene le informazioni del vostro ultimo collegamento.
1012=Modello
1013=Versione
1016=Simula
1017=Scansione DTC
1017T=Scansiona il veicolo per moduli disponibili e controlla ogni modulo per errori DTC

1041=CONNETTI ADATT. 1 (VEICOLO PIN {0})
1042=CONNETTI ADATT. 2 (VEICOLO PIN {0})
1043=CONNETTI ADATT. 3 (INTERF. PIN-6/14 VEIC. PIN-1/9)
1044=CONNETTI ADATTATORE A 3-PIN
1045=Se il veicolo non ha un connettore OBD ma quello a 3-pin, collegare un adattatore a 3-pin!
1050=Connessione...
1051=CONNESSIONE ECU IN CORSO
1052=Attendere Prego
1053=La chiave deve essere in posizione ON. Premere ESC per uscire.
1054=Codice ISO non valido
1055=Premere Y per continuare o premere N per uscire.
1056=CONNESSIONE FALLITA
1057=Controllare le impostazioni dell’interfaccia, porta COM, pin EOBD adeguato!
1058=Disconnesso
1059=Premere Y per continuare
1060=Latenza troppo alta!
1061=E' necessaria l'interfaccia ELM327/OBDKey per collegarvi a questa ECU!
1062=E' necessaria l'interfaccia KKL/OBDKey per collegarvi a questa ECU!
1070=ATTENZIONE
1071=Il tempo di funzionamento per la versione libera è limitato a 20 minuti. Il programma deve essere chiuso per almeno 1 minuto!
1072=Il tempo di funzionamento per la versione libera è limitato a 20 minuti. Il programma ora si chiuderà!
1073=Potete selezionare fino a 4 parametri nella versione  GRATUITA!
1074=Per favore SCOLLEGATE OBDKey dal connettore OBD.
1075=Quindi COLLEGATE OBDKey tornate indietro Y entro 10 secondi.
1076=INVIO RAPPORTO DIAGNOSTICO
1077=Il rapporto diagnostico della vostra ultima sessione sarà inviato al server MULTIECUSCAN.
1078=Il rapporto è in forma ANONIMA non contiene nessun dato personale! Continuare? Premi Y per inviare N per uscire.
1079=INVIO RAPPORTO DIAGNOSTICO
1080=INVIO FALLITO
1081=Nuovi moduli rilevati!
1082=Rilevati moduli rimossi!
1083=Questo veicolo è configurato correttamente. Allineamento PROXI non necessario!
1084=Lettura dati configurazione CAN...
1085=Rilevata comunicazione inattendibile!
1086=MODULI CAN ATTUALMENTE CONFIGURATI:
1087=MODULI CAN ATTUALMENTE DISPONIBILI:
1088=MODULI CAN NUOVI:
1089=MODULI CAN RIMOSSI:
1090=MODULI CAN CHE RICHIEDONO PROGRAMMAZIONE:
1091=Registrazione modulo:
1092=ESEGUITO
1093=FALLITO
1094=Scrittura dati configurazione CAN...
1095=Interfaccia non trovata!
1096=Ricerca interfaccia {0} ...
1097=Interfaccia VagCom/KKL trovata alla porta {0}
1098={0} interfaccia trovata alla porta {1}, velocità {2}bps
1099=Scansione ...
1200=ATTENZIONE: Questa interfaccia non è compatibile con ELM 327 1.3! Non si collegherà a nessun modulo CAN.
1201=Questa interfaccia è compatibile con ELM 327 1.3! Dovrebbe collegarsi correttamente con tutti i moduli CAN.
1202=Questa interfaccia è compatibile con ELM 327 1.4! Dovrebbe collegarsi correttamente con tutti i moduli CAN.
1203=IL VALORE ODOMETERO PUÒ ESSERE SOLO INCREMENTATO!

1101=Controllo Motore
1102=ABS
1103=AirBag
1104=Guida Elettrica(EPS)
1105=Comando Cambio
1106=Strumentazione
1107=Elettronica Centrale
1108=Indicazione Assistenza
1109=Centralina Luci
1110=Climatizzatore
1111=Altri Sistemi >>>
1121=[Recenti]

------------------------------------------

2001=Informazioni
2002=Disconnetti
2002T=Disconnetti dal veicolo.\rPremere F11 per disconnettere
2003=ATTENZIONE: Codice ISO non valido per il sistema scelto su questo veicolo!


------------------------------------------

3001=Errori
3002=Cancella Errori
3002T=Cancellare i codici errori nella ECU.\rNOTA: È possibile che alcuni errori non si cancellano se il problema è presente.\rPremere F10 per cancellare gli errori
3003=Nessun codice errore
3004=Nessun codice errore rilevato dalla ECU
3047=ERROR DETAILS:
3048=Lettura codici errori...
3049=LETTURA CODICI ERRORI:
3050=CODICI ERRORI STORICI CANCELLATI
3051=Spia accesa
3052=Nessuno
3053=Storico
3054=Intermittente
3055=Critico
3056=Segnale non valido
3057=Nessun segnale
3058=Segnale basso
3059=Segnale alto
3060=Segnale d'impatto
3061=Intermittente
3062=Presente
3065=La causa di questo errore è che la ECU ha ricevuto un segnale non valido dal sensore.
3066=La causa di questo errore è che la ECU non ha ricevuto il segnale dal sensore.
3067=La causa di questo errore è che la ECU ha ricevuto un segnale molto basso dal sensore.
3068=La causa di questo errore è che la ECU ha ricevuto un segnale molto alto dal sensore.
3070=La causa di questo errore è
3071=Lo stato corrente del errore è
3072=L'errore si è presentato
3073=La spia di avvertimento sulla strumentazione non è stata attivata per questo errore.
3074=La spia di avvertimento sulla strumentazione è stata attivata per questo errore.
3075=Errore non presente. Cancellare il codice errore, controllare se l'errore si ripresenta in futuro.
3076=Errore non presente, ma conservato in memoria. Cancellare il codice errore, controllare se l'errore si ripresenta in futuro.
3077=Errore intermittente. Cancellare il codice errore, controllare se l'errore si ripresenta in futuro.
3078=Errore presente. Eseguire azione appropriata per correggere l'errore del sensore.
3080=Generico
3081=Circuito aperto
3082=Cortocircuito a massa
3083=Cortocircuito a positivo
3084=Circuito aperto / Cortocircuito a massa
3085=Circuito aperto / Cortocircuito a positivo
3086=Valore troppo basso
3087=Valore troppo alto
3088=Valore costante
3089=Plausibilità
3090=Cortocircuito
3091=Rilevata interferenza / Errore segnale
3092=Circuito aperto / Nessun segnale / Impatto airbag
3093=Sconosciuto / Impatto pretensionatore
3094=Sconosciuto / Impatto airbag lato passeggero
3095=Sconosciuto / Errore interno
3096=Sconosciuto / Impatto airbag lato guida
3097=Sconosciuto / Cortocircuito
3098=Sconosciuto / Nessuna alimentazione
3099=Sconosciuto

------------------------------------------

4001=Parametri
4002
4002T=Fate clic su questo bottone o premete S\rper spostare parametri scelti in alto
4003
4003T=Fate clic su questo bottone o premete L\rper ordinare parametri alfabeticamente per nome
4004
4004T=Fate clic su questo bottone o premete U\rper ordinare parametri alfabeticamente per unità
4005=In Alto Automatico
4005T=Clicca ON o OFF per spostamento automatico dei parametri scelti in alto
4006=Carica
4007=Salva
4008=Aggiungi Template
4009=Templates
4009T=Gestione Templates
4010=Scansione Errori
4010T=Clicca ON o OFF monitoraggio codice errore.\rQuesta funzione controllerà continuamente l'ECU per la ricerca di errori\run messaggio avviserà per un nuovo errore.\rquando questa funzione è ON il codice errore viene memorizzato\rregistrato anche in file CSV.
4011=Sono presenti i seguenti errori:
4012
4012T=Fate clic su questo bottone o premete A\rper selezionare tutti i parametri
4013
4013T=Fate clic su questo bottone o premete N\rper deselezionare tutti i parametri
4050=LETTURA PARAMETRI:
4101=Tempo

%=%
°C=°C
bar=bar
deg.=deg.
deg./sec.=deg./sec.
G=G
gr/s=gr/s
Kg/h=Kg/h
km=km
km/h=km/h
m/s=m/s
m/sec²=m/sec²
mA=mA
A=A
mBar=mBar
mg/i=mg/i
Min=Min
mm=mm
mm³/i=mm³/i
ms=ms
mV=mV
Nm=Nm
rpm=giri
sec=sec
steps=passo
V=Volt
days=giorno
l/h=l/h

------------------------------------------

5001=Grafico
5002=Min
5003=Max
5004=File
5004T=File registrati in memoria CSV
5005=Avvia
5005T=Avvia/rferma registrazione file CSV
5006=Ferma
5007=Esporta
5007T=Salva il file CSV selezionato.\rNOTA: Tutti i file CSV verranno salvati automaticamente nella vostra  'Cartella CSV'
5008=Importa
5008T=Carica un file CSV salvato precedentemente
5020=Grafico
5020T=Numero di grafici da far comparire sullo schermo.\rPuoi scegliere i parametri che devono essere inclusi in ognuno dei grafici\rper le caselle di controllo nel finestra sinistra.
5021=Frequenza
5021T=Campionamento tasso dei valori del parametro
5022=Scala
5022T=Fattore scala orizontale 
5030=Tags
5041=Tempo (Δt)
5041T=Selezionare il parametro da utilizzare per la x-Axis.

------------------------------------------

6001=Attuatori
6002=Esegui
6002T=Esegui funzione scelta
6050=PER FAVORE LEGGI TUTTE LE NOTE
6051=COMPLETATO
6052=ESECUZIONE FALLITA
6053=Condizione non corretta per questo test!
6054=Test non supportato!
6055=Stato:
6056=Stato:SCONOSCIUTO
6057=GIRARE LA CHIAVE SU OFF
6058=SI PREGA DI CONFERMARE
6059=Premi ESC per annullare
6060=Annullato dall'utente

6061=CODICE DI SICUREZZA
6062=Codice di sicurezza non valido!
6063=AVVERTENZA: Il Body Computer va in blocco per 30 minuti dopo 3 tentativi!
6064=Il Body Computer è bloccato
6065=Attendere 30 minuti con chiave su ON
6066=Accesso di sicurezza fallito
6067=Errore sconosciuto
6068=IMPOSTAZIONE TELECOMANDO {0}
6069=Premere Y disponibili 15 secondi per cliccare sul Telecomando
6070=Premere N per non avere il Telecomando
6071=RICERCA TELECOMANDO {0}
6072=Premere un qualsiasi tasto del Telecomando per altri 3 secondi
6073=CONSERVAZIONE DEI TELECOMANDI

6081=Interruzione in corso...
6082=ANNULLATO

6101=ESECUZIONE ATTUATORE...

6200=ATTIVAZIONE RELE' SISTEMA A/C
6201=ATTIVAZIONE BUZZER
6202=AZIONAMENTO BOBINA
6203=AZIONAMENTO VALVOLA EGR
6204=AZIONAMENTO VALVOLA SPURGO VAPORI
6205=AZIONAMENTO ATTUATORE REGIME MINIMO
6206=AZIONAMENTO INIETTORE
6207=AZIONAMENTO RELE' POMPA CARBURANTE
6208=AZIONAMENTO DELLA POMPA
6209=AZIONAMENTO DEL RELE'
6210=AZIONAMENTO VALVOLA SOLENOIDE
6211=CONTROLLO INDICATORE
6212=ATTIVAZIONE VALVOLA EGR
6213=ATTIVAZIONE MINIMO VELOCE
6214=ATTIVAZIONE SPIA PRERISCALDO
6215=ATTIVAZIONE RELE' PRERISCALDO
6216=ATTIVAZIONE RELE' RADIATORE
6217=IN ESECUZIONE
6218=AVVIO VENTILATORE ALTA VELOCITA'
6219=AVVIO VENTILATORE BASSA VELOCITA'
6220=ATTIVAZIONE ATTUATORE FASE VARIABILE
6221=VERIFICA INDICATORE
6222=ATTIVAZIONE SPIA GUASTI MOTORE
6223=ATTIVAZIONE SPIA AVVERTIMENTO
6224=TEST SPIA AVVERTIMENTO
6225=SCRITTURA DATI PROXI

6501=Errore sconosciuto
6502=Errore tempo attesa
6503=Errore generico
6504=Errore funzione non supportata
6505=Errore occupato
6506=Errore condizione non corretta
6507=Errore richiesta fuori gamma
6508=Errore dati fuori gamma
6509=Errore configurazione non supportata dal sistema

------------------------------------------

7001=Adeguamento
7002=Esegui
7002T=Esegui funzione scelta
7101=ESECUZIONE ADEGUAMENTO...
7102=Vecchio valore
7103=Nuovo valore

------------------------------------------

8001=Log

8101=Tipo interfaccia
8101T=Tipo di interfaccia
8102=Porta seriale
8102T=La porta seriale cui è collegata l'interfaccia.\rNOTA PREGO: Le interfacce USB hanno pure numeri porte seriali!
8103=Velocità
8103T=Velocità porta seriale.\rLa maggior parte delle interfacce ELM utilizzano 38400 bit per secondo, ma alcune usano 9600 bit per secondo.\rLe interfacce OBDKey 9600 bit per secondo.
8104=Lingua Interfaccia
8105=Lingua Dati
8106=Separatore CSV
8106T=Separatore carattere per file CSV generato.\rE' punto e virgola di solito, ma alcuni paesi utilizzano la virgola come separatore decimale.
8107=Cartella CSV
8107T=Cartella dove salvare automaticamente\ri file CSV generati.\rLa cartella deve esistere!\rEsempio:\rC:\MULTIECUSCAN_CSV
8108=Cartella LOG
8108T=Cartella dove salvare automaticamente\ri file LOG generati.\rLa cartella deve esistere!\rEsempio:\rC:\MULTIECUSCAN_LOGS
8109=Riproduzione Suoni
8110=IP Address
8110T=The IP Address and port of the WiFi interface.\rFor example: 192.168.0.10:35000 
8111=Colore Parametri
8112=Colore Sfondo
8113=Colore Griglia
8114=Font Asse Y
8115=Font Asse X
8116=Font Parametri
8117=Spessore Linea
8118=Cambia
8119=UI Font (Griglie)
8120=UI Font (Bottoni)
8121=Mostrare solo porte disponibili
8121T=Rileva automaticamente le porte COM\rche sono disponibili su questo computer\re elenca solo quelle porte.
8122=Sincro. KWP2000
8122T=Ottimizzazione connessione per protocollo KWP2000 quando si utilizza l'interfaccia VagCom/KKL.\rPotete scegliere 'DEFAULT' per nessuna ottimizzazione.\r'FAST' e 'OPTIMAL' darà un tasso di lettura di parametri migliore, ma non può funzionare per tutti i veicoli.\r'SLOW' dovrebbe dare collegamenti più stabili su computer lenti.
8123=Interfaccia 1
8124=Interfaccia 2
8125=Interfaccia 3
8126=Interfaccia 4
8127=Ricerca interfaccia
8127T=Questa funzione cercherà l’interfaccia collegata al vostro veicolo.\rL'interfaccia deve essere collegata anche al veicolo.
8128=Interfaccia utilizzata
8129=Esporta && Logging
8130=Avviso"CONNETTI ADATTATORE..."invia un avviso prima di collegarsi
8131=Converti chilometri in miglia
8132=Adeguam. frequenza
8132T=Questo controlla e reimposta la frequenza dei parametri e dei dati grafici.\rSeleziona ' Fast ' per  grafico in tempo reale più liscio.\rSeleziona ' Slow ' se avete problemi di disconnessione quando esaminate parametri o registrate un grafico.
8133=Modo latenza alta
8133T=Utilizzate questa opzione SOLO per computer con problemi di latenza alta.\rÈ consigliato di utilizzare questa opzione quando il test dell’interfaccia VagCom/KKL risponde con una latenza superiore a >10ms.
8134=Cancella lista veicoli [Recenti]
8134T=Clicca questo bottone per cancellare la lista veicoli [Recenti].

8180=UI Font Size
8181=ACCOPPIARE DISPOSITIVO BLUETOOTH
8182=RICERCA DISPOSITIVO BLUETOOTH
8183=Dispositivo Bluetooth
8184=Passkey dispositivo
8185=Non trovato

8191=Impostazioni
8192=Generale
8193=Grafico
8194=Interfacce
8197=Test
8197T=Testare collegamento interfaccia ELM/OBDKey.\rL'interfaccia deve essere collegata sia al computer che al veicolo.\rTutte le risposte dovrebbero essere OK.\rSe ricevete errore di TIMEOUT allora avete probabilmente messo la velocità della porta errata.
8198=Annulla
8199=OK

8301=Ricerca interfaccia CANtieCAR...
8302=Per favore assicuratevi che l'interfaccia CANtieCAR sia collegata alla porta USB e i driver siano installati correttamente!
