Title=Български
------------------------------------------

1001=Избор
1002=Марка
1003=Модел/Версия
1004=Тип система
1005=Модул
1006=Свържи
1006T=Свързване с избраният модул.\rИзползвайте CTRL-F10 за връзка в режим 'симулация'.
1007=Автом/Св
1008=Настройки
1008T=Промяна на настройките
1009=Публикувана е нова версия на програмата
1010=Сканирай
1010T=Сканирайте автомобила за налични модули
1011=Изпрати справка
1011T=Изпрати диагностична справка до сървъра на MULTIECUSCAN.\rСправката съдържа информация за последното свързване.
1012=Модел
1013=Версия
1016=Симулация
1017=Сканирай за грешки
1017T=Сканиране за налични модули в автомобила и проверка за грешки на всеки модул

1041=СВЪРЖЕТЕ АДАПТЕР 1/ЗЕЛЕН (или ПИН {0})
1042=СВЪРЖЕТЕ АДАПТЕР 2/ЧЕРВЕН (или ПИН {0})
1043=СВЪРЖЕТЕ АДАПТЕР 3/ЖЪЛТ
1044=СВЪРЖЕТЕ 3-ПИНОВ АДАПТЕР
1045=Свържете само 3-пинов адаптер ако автомобилът има 3-пинов конектор!
1050=Свързване...
1051=СВЪРЗВАНЕ С МОДУЛА
1052=Моля изчакайте
1053=Ключът трябва да е на КОНТАКТ.  Натиснете ESC за прекратяване
1054=Невалиден ISO код
1055=Натиснете Y за продължение или N за прекратяване
1056=НЕУСПЕШНО СВЪРЗВАНЕ
1057=Проблем в кабела или настройките на сериен порт!
1058=Несвързан
1059=Натиснете Y за продължение
1060=Latency Too High!!!
1061=Връзката с този модул е възможна само чрез ELM 327/OBDKey!
1062=Връзката с този модул е възможна само чрез K-Line/VagCom/OBDKey!
1070=ВНИМАНИЕ
1071=Времето за работа на безплатната версия е ограничено на 20 минути. Програмата ще се затвори след 1 минута!
1072=Времето за работа на безплатната версия е ограничено на 20 минути. Програмата ще се затвори сега!
1073=Във безплатната версия можете да избирате до 4 параметъра!
1074=Изключете OBDKey от OBD конектора.
1075=След това го включете отново и натиснете Y преди 10 секунди.
1076=ИЗПРАЩАНЕ НА СПРАВКА
1077=Diagnostic report of your last session will be sent to MULTIECUSCAN server.
1078=The report is ANONYMOUS and does not contain any personal data! Continue? Press Y or N
1079=ИЗПРАЩАНЕ НА СПРАВКА
1080=ИЗПРАЩАНЕТО Е НЕУСПЕШНО
1081=Проверете списъка с новите модули!
1082=Проверете списъка с премахнати модули!
1083=Автомобилът е конфигуриран. PROXI Alignment не е необходим!
1084=Зареждане на данни за CAN ...
1085=Проблем с комуникацията/интерфейса!
1086=КОНФИГУРИРАНИ CAN МОДУЛИ:
1087=НАЛИЧНИ CAN МОДУЛИ:
1088=НОВИ CAN МОДУЛИ:
1089=ПРЕМАХНАТИ CAN МОДУЛИ:
1090=CAN МОДУЛИ КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРОГРАМИРАТ:
1091=Запис на данни в модул:
1092=УСПЕШНО
1093=НЕУСПЕШНО
1094=Запис на данни за CAN конфигурация ...
1095=Не е намерен подходящ интерфейс!
1096=Проверка за интерфейс на {0} ...
1097=Открит е VagCom/KKL интерфейс на порт {0}
1098=Открит е {0} интерфейс на порт {1}, скорост {2}bps
1099=Сканиране ...
1200=ВНИМАНИЕ: Този интерфейс не е съвместим с ELM 327 1.3! Няма да може да се използва за свързване към CAN модули.
1201=Този интерфейс е съвместим с ELM 327 1.3! Може да се използва за свързване към CAN модули.
1202=Този интерфейс е съвместим с ELM 327 1.4! Може да се използва за свързване към CAN модули.
1203=КИЛОМЕТРАЖА МОЖЕ САМО ДА СЕ УВЕЛИЧАВА!

1101=Двигател
1102=АБС
1103=Възд. възглавници
1104=Ел. усилвател
1105=Скоростна кутия
1106=Табло
1107=Body
1108=Сервизен инт.
1109=Фарове
1110=Климатик
1111=Други
1121=[Последни]

------------------------------------------

2001=Инфо
2002=Прекъсни
2002T=Прекъсване на връзката с модула.\rМожете да прекъснете връзката и като натиснете F11
2003=ВНИМАНИЕ: Невалиден ISO код за избраният модул!


------------------------------------------

3001=Грешки
3002=Изчисти
3002T=Изчистване на грешките от модула.\rВНИМАНИЕ: Някой грешки не могат да се изчистят\rдокато не се отстрани сътветната повреда.\rМожете да изчистите грешките и като натиснете F10
3003=Няма грешки
3004=Не са регистрирани грешки от контролният модул
3047=ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ:
3048=Четене на грешките...
3049=ЧЕТЕНЕ НА ГРЕШКИТЕ:
3050=ИЗЧИСТВАНЕ НА ГРЕШКИТЕ
3051=Вкл.инд.
3052=Няма
3053=Запаметен
3054=Непостоянен
3055=Фатален
3056=Невал. сигнал
3057=Няма сигнал
3058=Ниско ниво
3059=Високо ниво
3060=След удар
3061=Непостоянен
3062=Наличен
3065=Грешката е регистрирана поради невалиден сигнал от датчика.
3066=Грешката е регистрирана поради липса на сигнал от датчика.
3067=Грешката е регистрирана поради ниско ниво на сигнала от датчика.
3068=Грешката е регистрирана поради високо ниво на сигнала от датчика.
3070=Причината за тази грешка е
3071=Текущото състояние е
3072=Броячът на грешките е
3073=Тази грешка не е активирала индикаторът на таблото.
3074=Тази грешка е активирала индикаторът на таблото.
3075=Грешката не се регистрира в момента. Изчистете грешките и наблюдавайте за повторно регистриране на същата грешка.
3076=Грешката не се регистрира в момента, но е записана в паметта. Изчистете грешките и наблюдавайте за повторно регистриране на същата грешка.
3077=Грешката е непостоянна. Изчистете грешките и наблюдавайте за повторно регистриране на същата грешка.
3078=Грешката е налична в момента. Трябва да се ремонтира за да е възстанови нормалната работа.
3080=Общи
3081=Прек. връзка
3082=Късо съед. към маса
3083=Късо съед. към +
3084=Прек. връзка / Късо съед. към маса
3085=Прек. връзка / Късо съед. към +
3086=Ниска ст-ст
3087=Висока ст-ст
3088=Постоянна ст-ст
3089=Невалиден сигнал
3090=Късо съед.
3091=Смущения / Невал. сигнал
3092=Прек. връзка / Няма сигнал / Актив. възд. възгл.
3093=Неизв. / Актив. обт. колани
3094=Неизв. / Акт. възд. възгл. пътник
3095=Неизв. / Вътрешна грешка
3096=Неизв. / Акт. възд. възгл. шоф.
3097=Неизв. / Късо съед.
3098=Неизв. / Няма захранване
3099=Неизв.

------------------------------------------

4001=Параметри
4002
4002T=Натиснете този бутон или S\rза да преместите избраните параметри отгоре
4003
4003T=Натиснете този бутон или L\rза да пренаредите параметрите по азбучен ред
4004
4004T=Натиснете този бутон или U\rза да пренаредите параметрите по тип на данните
4005=Автом/Начало
4005T=Включване/изключване на автоматично преместване на избраните параметри отгоре
4006=Зареди
4007=Запиши
4008=Добави шаблон
4009=Шаблони
4009T=Редактиране на шаблоните
4010=Следене на DTC
4010T=Включване/изключване на следенето за грешки.\rТази функция следи за грешки(DTC) в модула и показва съобщение при поява на нова грешка.\rКогато тази функция е включена\rгрешките се показват на графиките и се записват в CSV файловете.
4011=Регистрирани са следните DTC:
4012
4012T=Натиснете този бутон или A\rза да маркирате всички параметри
4013
4013T=Натиснете този бутон или N\rза да изчистите маркираните параметри
4050=ЧЕТЕНЕ НА ПАРАМЕТРИ:
4101=Време

%=%
°C=°C
bar=bar
deg.=град.
deg./sec.=град./с
G=G
gr/s=гр/с
Kg/h=кг/ч
km=км
km/h=км/ч
m/s=м/с
m/sec²=м/с²
mA=mA
A=A
mBar=mBar
mg/i=mg/i
Min=мин
mm=мм
mm³/i=mm³/i
ms=мс
mV=mV
Nm=Нм
rpm=об.
sec=с
steps=стъпки
V=V
days=дни
l/h=л/ч

------------------------------------------

5001=Графики
5002=Мин
5003=Макс
5004=Име
5004T=CSV файлове заредени в паметта
5005=Старт
5005T=Старт/стоп на запис на CSV
5006=Стоп
5007=Запиши
5007T=Запис на избраният CSV файл.\rВНИМАНИЕ: Всички CSV файлове автоматично се записват в 'Път за експорт'
5008=Зареди
5008T=Зареждане на CSV файл от диск
5020=Графики:
5020T=Брой на графичните прозорци.\rМожете да изберете кои параметри да се показват във всеки прозорец от левият панел.
5021=Скорост:
5021T=Скорост на запис
5022=Мащаб:
5022T=Хоризонтален мащаб
5030=Tags
5041=Време (Δt)
5041T=Изберете параметър по хоризонталата.\rАко изберете 'Δt' тогава данните се изборазяват във функция от времето.\rАко изберете параметър (например Обороти на двигателя) то графиката ще изобрази промените на другите параметри спрямо оборотите на двигателя.

------------------------------------------

6001=Тестове
6002=Стартирай
6002T=Стартиране на избраната функция
6050=ПРОЧЕТЕТЕ ЗАБЕЛЕЖКИТЕ
6051=ЗАВЪРШЕН
6052=НЕУСПЕШЕН
6053=Не са изпълнени условията за теста!
6054=Тестът не се поддържа от този модул!
6055=Резултат:
6056=Резултат: НЕИЗВЕСТЕН
6057=ИЗКЛЮЧЕТЕ ОТ КОНТАКТ
6058=МОЛЯ ПОТВЪРДЕТЕ
6059=Натиснете ESC за прекратяване
6060=Прекратено от потребител

6061=SECURITY CODE
6062=Грешен security code!
6063=ВНИМАНИЕ: Body комп. ще блокира за 30 мин. след 3 неуспешни опита!
6064=Body компютъра е блокиран
6065=Трябва да изчакате 30 мин. с ключа на контакт за да се разблокира
6066=Достъпът е отказан
6067=Неопределена грешка
6068=ПРИГОТВЕТЕ ДИСТАНЦИОННО {0}
6069=Натиснете Y и ще имате 15 сек. за да натиснете бутон на дист.
6070=Натиснете N ако нямате повече дистанционни
6071=РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО {0}
6072=Натиснете бутон на дистанционното за повече от 3 сек.
6073=ЗАПАМЕТЯВАНЕ

6081=Прекратявам...
6082=ПРЕКРАТЕНО

6101=ИЗПЪЛНЯВА ТЕСТ...

6200=ВКЛЮЧВА РЕЛЕТО НА КЛИМАТИКА
6201=ЗАДЕЙСТВА АЛАРМАТА
6202=ЗАДЕЙСТВА БОБИНАТА
6203=ЗАДЕЙСТВА EGR КЛАПАН
6204=ЗАДЕЙСТВА EVAP. PURGE VALVE
6205=ЗАДЕЙСТВА IDLE ACTUATOR
6206=ЗАДЕЙСТВА ИНЖЕКТОРА
6207=ВКЛЮЧВА РЕЛЕТО НА ПОМПАТА
6208=ВКЛЮЧВА ПОМПАТА
6209=ВКЛЮЧВА РЕЛЕТО
6210=ЗАДЕЙСТВА КЛАПАНА
6211=ВКЛЮЧВА ИНДИКАТОРА
6212=ЗАДЕЙСТВА EGR КЛАПАН
6213=ЗАДЕЙСТВА FAST IDLE
6214=ВКЛЮЧВА ИНД. ПОДГРЯВАНЕ
6215=ВКЛЮЧВА РЕЛЕ ПОДГРЯВАНЕ
6216=ВКЛЮЧВА РЕЛЕ НА НАГРЕВАТЕЛ
6217=ИЗПЪЛНЯВА СЕ
6218=ВКЛ. ВЕНТИЛАТОР НА ВИСОКА СКОРОСТ
6219=ВКЛ. ВЕНТИЛАТОР НА НИСКА СКОРОСТ
6220=ЗАДЕЙСТВА АВАНСАТОРА
6221=ПРЕМЕСТВАНЕ НА СТРЕЛКАТА
6222=ЗАДЕЙСТВА ИНДИКАТОРА
6223=ЗАДЕЙСТВА ИНДИКАТОРА
6224=ЗАДЕЙСТВА ТЕСТ НА ИНДИКАТОРА
6225=ЗАПИС НА PROXI ДАННИ

6501=Unknown error
6502=Timeout error
6503=Generic error
6504=Unsupported function error
6505=Busy error
6506=Incorrect conditions error
6507=Request out of range error
6508=Data out of range error
6509=Configuration not supported by system error

------------------------------------------

7001=Настройки
7002=Стартирай
7002T=Стартирай избраната процедура
7101=ИЗПЪЛНЯВАНЕ...
7102=Стара стойност
7103=Нова стойност

------------------------------------------

8001=Лог

8101=Тип на интерфейс
8101T=Тип на интерфейса
8102=Сериен порт
8102T=Серийният порт към който е свързан интерфейса.\rВНИМАНИЕ: USB интерфейсите също имат номер на сериен порт!
8103=Скорост
8103T=Скорост на сериен порт.\rЗа ELM интерфейсите обикновено е 38400, но някой използват и 9600.\rЗа OBDKey интерфейс скоростта е 9600.
8104=Език на интерф.
8105=Език на данните
8106=CSV разделител
8106T=Разделител за CSV файловете.\rОбикновено това е запетая,\rно в някой страни запетаята се използва за десетичен знак\rи трябва да се използва друг разделител.
8107=Път за експорт
8107T=Място, където автоматично да се записват генерираните CSV файлове.\rПапката трябва да съществува!\rПример:\rC:\MULTIECUSCAN_CSV
8108=Път LOG файлове
8108T=Място, където автоматично да се записват генерираните LOG файлове.\rПапката трябва да съществува!\rПример:\rC:\MULTIECUSCAN_LOGS
8109=Звуков сигнал
8110=IP Address
8110T=The IP Address and port of the WiFi interface.\rFor example: 192.168.0.10:35000 
8111=Цвят на данните
8112=Цвят на фона
8113=Цвят на мрежата
8114=Шрифт по вертикал
8115=Шрифт по хоризонт.
8116=Шрифт параметри
8117=Дебелина линии
8118=Промени
8119=Шрифт (Таблици)
8120=Шрифт (Бутони)
8121=Покажи само налични портове
8121T=Автоматично се разпознава кои COM портове\rса налични на този компютър\rи само тези портове се показват в списъка.
8122=KWP2000 Timings
8122T=Оптимизация на връзката при KWP2000 (който се използва при повечето двигателни модули) при интерфейс VagCom/KKL.\rВъзможни са следните опции:\r'DEFAULT' - без оптимизации\r'FAST' и 'OPTIMAL' - за максимална скорост на четене на данните, но може да има проблем с връзката при някой коли/модули\r'SLOW' - за по-стабилна връзка при бавни компютри
8123=Интерфейс 1
8124=Интерфейс 2
8125=Интерфейс 3
8126=Интерфейс 4
8127=Сканиране за интерфейс
8127T=Сканира за интерфейси свързани към компютъра.\rИнтерфейсите трябва да са свързани към колата.
8128=User Interface
8129=Експорт && Log
8130=Показвай съобщение "Свържете адаптер ХХ..." преди връзката
8131=Показвай 'мили' вместо 'километри'
8132=Честота на графиките
8132T=Променя честотата на преизчертаване на графиките и параметрите.\rИзберете 'Fast' за 'гладко' преизчертаване на графиките.\rИзберете 'Slow' ако имате проблеми с прекъсване на връзката.
8133='High latency' режим
8133T=Използвайте тази функция ако тестът на вашият VagCom/KKL интерфейс отчита >10ms latency.
8134=Изчистване на списък с [Последни]
8134T=Натиснете този бутон за изчистване на списъка с [Последни] автомобили.

8180=Размер на текста
8181=PAIRING НА BLUETOOTH УСТРОЙСТВО
8182=ТЪРСЕНЕ НА BLUETOOTH УСТРОЙСТВА
8183=Bluetooth устройства
8184=Код
8185=Не е намерен

8191=Настройки
8192=Основни
8193=Графики
8194=Интерфейси
8197=Тест
8197T=Проверка на работата на ELM/OBDKey интефейс.\rИнтерфейсът трябва да е свързан към компютъра и колата.\rТрябва да пише OK след всяка команда.\rАко получите съобщение за TIMEOUT то най-вероятно скоростта която сте избрали не е правилната.
8198=Откажи
8199=Потвърди

8301=Разпознаване на CANtieCAR интерфейс...
8302=Моля уверете се че CANtieCAR интерфейсът е свързан към USB порта и драйверите са инсталирани правилно!
